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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 ноября 2017 г. № 209

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области до 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области до 2020 года» от 22.11.2017 г.:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области до 2020 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» и на официальном сайте МО Павловское городское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации 






Г.П.Гусев

Разослано: дело, Кировская городская прокуратура ЛО, Регистр, зам. главы администрации, , http://mopavlovo.ru , газета «Вестник», 

Приложение 
к постановлению администрации МО

Павловское городское поселение

от 28 ноября 2017 г. № 209

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Павловское городское поселение, 2017 год

ДО 2020 ГОДА

TOMI
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы:
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловское городское поселение на период до 2020 года

	Основание для разработки Программы:
	· Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003 г.;

· Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210- ФЗ от 30.12.2004 г.;

· Федеральный закон «О теплоснабжении» №190- ФЗ от 27.07.2010 г.;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.;

· «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.;

· Устав Павловского городского поселения (принят решением совета депутатов Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  от 19 апреля 2017 года № 11;

· Схема территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район

	Заказчик Программы:
	Администрация МО Павловское городское поселение

	Разработчик Программы:
	ООО «Объединение энергоменеджмента» 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4А, офис 407 Тел/факс (812) 449-03-16, 449-00-26

	Цель Программы:
	Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей МО Павловское городское поселение, улучшение


	
	экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения

	Задачи Программы:
	Основными задачами Программы являются:

· инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг МО Павловское городское поселение;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей МО Павловское городское поселение

	Важнейшие целевые показатели Программы (к 2020 году)
	Система теплоснабжения:

· аварийность системы теплоснабжения - 0 ед./км;

· уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 6%;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене 0,0%;

Система водоснабжения:

· аварийность системы водоснабжения - 0 ед./км;

· износ системы водоснабжения не более 40%;

· соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 0%.

· эффективность использования энергии (энергоемкость производства), - 1,02 кВт.ч/ мЗ


	
	Система водоотведения:

· аварийность системы водоотведения - 0 ед./км;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 40%;

· соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%;

· эффективность использования энергии (энергоемкость производства), - 1,87 кВт.ч/мЗ

	Сроки и этапы реализации Программы:
	Сроки реализации программы: 2017-2020 годы

	Объем и источники

финансирования

программы
	Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2013-2020 гг. составляет

334077,51 тыс. руб.

К источникам финансирования программных мероприятий относятся:

· бюджет Ленинградской области;

· бюджет муниципального образования Кировский муниципальный район;

· бюджет муниципального образования Павловское городское поселение;

· средства предприятий;

· прочие источники финансирования


1. ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение на 2017-2020 гг. (далее - Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Павловское городское поселение на период 2017-2020 гг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловское городское поселение.

Основными задачами Программы являются:

· инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение.

· взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение.

· разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг МО Павловское городское поселение;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение;

• обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей МО Павловское городское поселение.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

· целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

· системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры МО Павловское городское поселение как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

· комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории МО Павловское городское поселение.

Срок реализации Программы: 2017-2020 гг.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

· схемы территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район;

· правил землепользования и застройки территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;

· прогноза социально-экономического развития МО Павловское городское поселение, формируемого на ежегодной основе.

Программа разрабатывается в соответствии с:

· документами территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области и МО Павловское городское поселение;

· инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории МО Павловское городское поселение и (или) осуществляющих деятельность на территории МО Павловское городское поселение;

· программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Павловское городское поселение;

· программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории МО Павловское городское поселение и (или) осуществляющих деятельность на территории МО Павловское городское поселение (при их наличии).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ПАВЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения МО Павловское городское поселение

2.1.1. Теплоснабжение Павловского городского поселения

Источником централизованного теплоснабжения п. Павлово является производственно-отопительная котельная, являющаяся собственностью ОАО «Павловский завод». Назначение котельной - выдача пара на технологические нужны собственно завода и отпуск тепла горячей водой.

Тепловые сети являются собственностью МО Павловское городское поселение.

Тепловые сети эксплуатируются на основании договора аренды ООО «Тепло Энерго Сбытовая Компания».

На рисунке 2.1.1.1. представлена принципиальная схема взаимодействия предприятий, участвующих в организации теплоснабжения п. Павлово, включая производство тепловой энергии, систему транспорта, распределения и теплопотреб ления:
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Рисунок 2.1.1.1. Принципиальная схема организации теплоснабжения п.Павлово

В дер. Горы функционирует угольная котельная локальной зоны действия, отапливающая два жилых дома.

Технико-экономические показатели котельной Павловского завода и котельной дер. Горы за период с 01.01.2008г. по 01.08.2011 г. приведены в следующих таблицах:

Таблица 2.1.1.1. Технико-экономические показатели котельной Павловского завода за период с 01.01.2008г. по 01.08.2011 г.

	№
	Наимено
	Годо​
	Расход
	Годовой
	Потери в
	Полезный
	Расход эл.
	Коэффи​
	Годовой
	Удельный

	п/п
	вание
	вая
	тепла
	отпуск
	тепловых
	отпуск,
	энергии
	циент
	расход
	расход

	
	котель​
	вырабо
	на
	тепла,
	сетях,
	тыс. Гкал
	на собств.
	использова
	топлива по
	топлива на

	
	ной
	тка
	собств.
	тыс.
	тыс. Гкал
	
	нужды,
	ния
	видам,
	производст

	
	(с
	тепла,
	нужды,
	Гкал
	
	
	кВт.ч/Гка
	установлен
	тыс.ту.т.
	во единицы

	
	указание
	тыс.
	тыс.Гка
	
	
	
	л
	НОИ
	
	тепловой

	
	м
	Гкал
	л
	
	
	
	
	мощности
	
	энергии

	
	адреса)
	
	
	
	
	
	
	
	
	кг у.т/Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2008
	Производственно-отопительная котельная, ОАО «Павловский завод» 

п. Павлово, Ленинградская обл., Кировский район 
	53,54
	38,20
	15,34
	1,364
	52,18
	23,8
	0,7-0,9
	7515
	140,34

	2009
	
	44,39
	28,55
	15,84
	0,941
	43,45
	24,28
	0,7-0,9
	6230
	140,35

	2010
	
	50,79
	32,78
	18,01
	1,223
	49,57
	24,3
	0,7-0,9
	7127
	140,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2011
	
	47,94
	32,37
	15,371
	1,08
	46,86
	24,51
	0,7-0,9
	6729
	140,35


Таблица 2.1.1.2. Технико-экономические показатели котельной дер. Горы за период с 01.01.2008г. по 01.08.2011 г.

	№
	Наименов
	Годо​
	Расход
	Годовой
	Потери
	Полез​
	Расход
	Коэффици
	Годовой
	Удельный

	п/
	ание
	вая
	тепла на
	отпуск
	в
	ный
	эл.
	ент
	расход
	расход

	п
	котельной
	выра​
	собств.
	тепла,
	теплов
	отпуск,
	энергии
	использов
	топлива
	топлива

	
	(с
	ботка
	нужды,
	тыс.
	ых
	тыс.
	на
	ания
	по
	на

	
	указанием
	тепла,
	тыс.Гка
	Гкал
	сетях,
	Гкал
	собств.
	установле
	видам,
	производс

	
	адреса)
	тыс.
	л
	
	тыс.
	
	нужды.
	ннои
	тыс.ту.т.
	тво

	
	
	Гкал
	
	
	Гкал
	
	кВт.ч/Гк
	мощности
	
	единицы

	
	
	
	
	
	
	
	ал
	
	
	тепловой

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергии

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	у.т/Гкал

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ПМС-28
	1069
	0,236
	0,833
	14,7
	1054,3
	
	0,8
	0,863
	274,73


2.1.1.1. Источники теплоснабжения п. Павлово

Основные показатели системы теплоснабжения п. Павлово на 2011г.:

· число источников теплоснабжения - 1 ед. (котельная);

· установленная мощность котельной - 33,82 Гкал/час;

· число часов установленной мощности котельной на выработку тепловой энергии для Павловского завода и п. Павлово -1417,5 ч, в том числе для п.Павлово - 454,5ч.;

· общая подключенная нагрузка в горячей воде на отопление п Павлово составляет 6,69 Гкал/ч., на технологические нужды - 4,7 Гкал/ч.;

· протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 4,344 км;

Основное оборудование котельной Павловского завода состоит из паровых газо-мазутных котлов ДЕ и ДКВР, сетевых и подпиточных насосов, и деаэраторов.

Все котлы находятся в работоспособном состоянии. Последние режимно- наладочные испытания проведены в 2012 году.

Данные по плановому отпуску тепловой энергии потребителям от газовой котельной п. Павлово на 2010 год представлены в следующей таблице:

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Январь
	Февр.
	Март
	1 кварт.
	Апрель
	Май
	2кварт.
	Октяб.
	Ноябрь
	Декаб.
	Часовая нагрузка

	
	МУК "Дом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	культуры"
	90,97
	82,86
	77,53
	251,36
	49,03
	22,84
	71,87
	46,06
	61,29
	80,99
	0,2025

	2
	Администрация
	3,26
	2,96
	2,81
	9,03
	1,86
	0,88
	2,74
	1,77
	2,27
	2,93
	0,007

	
	Местный бюджет
	94,23
	85,82
	80,34
	260,39
	50,89
	23,72
	74,61
	47,83
	63,56
	83,92
	0,2095

	3
	Средн. общеобр. школа, в т.ч.:
	385,57
	351,04
	331,61
	1068,2
	216,46
	101,51
	317,97
	205,16
	265,7
	345,49
	0,8388

	
	школа
	246,17
	224.22
	209,82
	680,21
	132,69
	61,82
	194,51
	124,64
	165,86
	219,17
	0,548

	
	детский сад
	139,4
	126,82
	121,79
	388,01
	83,77
	39,69
	123,46
	80,52
	99,84
	126,32
	0,2908

	4
	МУЗ "Кировская ЦРБ"
	26,08
	23,73
	22,78
	72,59
	15,67
	7,43
	23,1
	15,06
	18,68
	23,63
	0,0544

	
	Районный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	411,65
	374,77
	354,39
	1140.8
	232,13
	108.94
	341,07
	220,22
	284,38
	369,12
	0,8932

	
	Речевая школа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	"Логос"
	125
	100
	65
	290
	85
	35
	120
	52
	98,36
	100
	0,356

	
	Специальн.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	школа-интернат
	62
	65
	58
	185
	40
	10
	50
	40
	50
	65
	0,1719

	
	Областной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	187
	165
	123
	475
	125
	45
	170
	92
	148,36
	165
	0,5279

	
	МУП "Павлово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ЖКХ"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	баня
	14,6
	13,27
	13,04
	40,91
	9,59
	4,6
	14,19
	9,38
	11,02
	13,44
	0,0286

	
	ООО "Дом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Сервис"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	контора ЖЭУ
	1,4
	1,27
	1,21
	3,88
	0,8
	0,38
	1,18
	0,76
	0,97
	1,25
	0,003

	
	бухгалтерия, п. ст.
	1,4
	1,27
	1,21
	3,88
	0,8
	0,38
	1,18
	0,76
	0,97
	1,25
	0,003


	
	теплица
	3,17
	2,88
	2,83
	8,88
	2,08
	1
	3,08
	2,03
	2,39
	2,91
	0.0062

	
	мастерские
	1,3
	1Д9
	1,13
	3,62
	0,75
	0,35
	1Д
	0,71
	0,91
	1,17
	0.0028

	
	гараж
	3,01
	2,75
	2,42
	8,18
	1Д9
	0,52
	1,71
	1,02
	1,73
	2,57
	0,0077

	
	ИТОГО, п.п. 7-8:
	24,88
	22,63
	21,84
	69,35
	15,21
	7,23
	22,44
	14,66
	17,99
	22,59
	0,0513

	
	ОАО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Павловский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	завод", в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общежитие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Невская-5)
	38
	35
	33
	106
	22
	10
	32
	21
	26
	34
	0,0817

	
	жилой дом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Советская-54)
	3,77
	3,43
	3,25
	10,45
	2,16
	1,01
	3,17
	2,05
	2,62
	3,39
	0,0081

	
	ТИР
	18
	17
	16
	51
	10
	5
	15
	10
	12
	16
	0,039

	
	ИТОГО, ОАО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"ПЗ"
	59,77
	55,43
	52,25
	167,45
	34,16
	16,01
	50,17
	33,05
	40,62
	53,39
	0,1288

	10
	Ф-л "Ленсвязь"
	18,79
	17,1
	16,23
	52,12
	10,75
	5,06
	15,81
	10,23
	13,09
	16,89
	0,0404

	
	УФПС С-Пб и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Лен. обл.
	7,6
	6,9
	6,6
	21,1
	4,4
	2
	6,4
	4,2
	5,3
	6,9
	0,0164

	
	ОАО "КРПП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	"Фармация"
	3,26
	2,96
	2,81
	9,03
	1,86
	0,88
	2,74
	1,77
	2,27
	2,93
	0,007

	13
	ЧП "Соловьёва"
	1,93
	1,76
	1,65
	5,34
	1,04
	0,49
	1,53
	0,98
	1,3
	1,72
	0,0043

	
	ИП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	"Архангельский"
	2Д
	2
	1,8
	5,9
	1,2
	0,5
	1,7
	1
	1,5
	2
	0,0048

	
	ООО м-н "Павл-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	й"
	14,6
	13,29
	12,61
	40,5
	8,36
	3,93
	12,29
	7,95
	10,17
	13,12
	0,0314

	
	ООО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	"Фантастика"
	3,07
	2,79
	2,65
	8,51
	1,76
	0,83
	2,59
	1,67
	2,14
	2,76
	0,0066

	17
	ООО "Амагер"
	4,14
	3,78
	3,5
	11,42
	2,16
	1
	3,16
	2,01
	2,74
	3,67
	0,0094

	18
	ООО "Максим"
	10,37
	9,44
	8,96
	28,77
	5,94
	2,79
	8,73
	5,65
	7,23
	9,32
	0,0219

	
	ООО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Сев.Зап. Альянс"
	8,51
	7,75
	7,35
	23,61
	4,87
	2,29
	7,16
	4,64
	5,92
	7,65
	0,0183


	19
	ИП "Зеленская"
	1Д2
	1,02
	0,96
	3,1
	0,64
	0,3
	0,94
	0,61
	0,78
	1
	0.0024

	20
	ОАО "ЛОКС", в том числе:
	68,53
	62,42
	58,45
	189,4
	37,03
	17,25
	54,28
	34,8
	46,23
	61,04
	0,1618

	
	вое
	65,92
	60,04
	56,19
	182,15
	35,53
	16,55
	52,08
	33,38
	44,41
	58,69
	0,15578

	
	насосная станция
	2,61
	2,38
	2,26
	7,25
	1,5
	0,7
	2,2
	1,42
	1,82
	2,35
	0,0061

	
	ИТОГО, п.п. 10-20
	144,02
	131,21
	123,57
	398,8
	80,01
	37,32
	117,33
	75,51
	98,67
	129
	0,3247

	
	ИТОГО, п.п. 1-20
	921,55
	834,86
	755,39
	2511,8
	537,4
	238,22
	775,62
	483,27
	653,58
	823,02
	2,1354

	21
	ТСЖ "Павлово
	139,87
	127.32
	120,82
	388,01
	80,05
	37,66
	117,71
	76,19
	97,44
	125,72
	0,3008

	22
	000"Дом- Сервис" жилой фонд
	1687,4
	1536
	1457,6
	4681
	965,81
	454,31
	1420,1
	919,21
	1175,5
	1516,7
	3,883

	23
	Частный сектор
	173,3
	157,75
	149,72
	480,77
	99,19
	46,66
	145,85
	94,42
	120,73
	155,42
	0,3782

	
	ВСЕГО,отпуск :
	2922,1
	2655,9
	2483,5
	8061,6
	1682,5
	776,85
	2459,3
	1573,1
	2047,2
	2620,9
	6,6974


Система теплоснабжения в п. Павлово централизованная, закрытая без ГВС. Тепловые сети охватывают только центральную часть поселения. Остальная значительная часть территории имеет частную застройку 1-Зх этажности с индивидуальными встроенными газовыми котельными и печным отоплением. Сопутствующим фактором является то, что поселок газифицирован. Остальные земли либо не освоены, либо непригодны для заселения (болотистые земли), или отведены под садоводческие товарищества. Таким образом, большая часть территории Павлово (общая площадь 3464 га), характеризуется малой «тепловой плотностью». Централизация таких потребителей нецелесообразна.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной составляет 6,69 Гкал/ч и за последние годы практически не изменяется.

Выработка тепловой энергии в виде горячей воды на отопление и технологические нужды в 2011 г. котельной Павловского завода составила 47,942 тыс. Гкал, В том числе:

· отпущенная тепловая энергия горячей водой на отопление поселка с коллекторов составила 15,371 тыс. Гкал/ч;

· отпущенная тепловая энергия паром на технологические нужды завода- 32,371 тыс. Гкал

Схема тепловых сетей радиально-тупиковая. Резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует.

Наибольшая длина и металлоёмкость сетей - с условным диаметром Ду 100 мм.
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Рисунок 2.1.1.1.1. Соотношение длины участков тепловой сети в зависимости от диаметра.

Суммарные нормированные потери тепловой энергии в 2011-2012 гг. составили 1223,60 Гкал или 6,81 % от отпуска с коллекторов.
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Рисунок 2.1.1.1.2. Протяженность сетей в зависимости от их диаметра.

На конец 2012 г. 74% тепловых сетей эксплуатировались более 35 лет, 15% были заменены в 2008т, остальные участки тепловой сети были заменены не более
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Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены. Тепловые сети изношены более чем на 70% и находятся в ветхом состоянии. Как показывает статистика работы системы теплоснабжения Павлово, аварийные ситуации по отсутствию теплоснабжения по вине котельной не наблюдались, что говорит о стабильной работе последней. Аварии на тепловых сетях в последние годы случаются в количестве 1-2 аварий в год (в связи с их изношенностью). Если не проводить капитальный ремонт магистральных сетей, количество аварий будет расти по геометрической прогрессии.

2.1.1.2. Источники теплоснабжения дер. Горы

Теплоснабжение дер. Горы Павловского г.п. обеспечивается от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Горы, ул. Косая, д. 17. Наименование Котельной - ПМС-28 Лен. Отопительная котельная в дер. Горы локальной зоны действия предназначена для отопления двух жилых домов.

Основное оборудование котельной дер. Горы состоит из угольных водогрейных котлов Минск-1М в количестве Зштук следующих основных характеристик: тепловая мощность к/а -0,3 Гкал/ч, КПД фактический - 71%, год ввода оборудования в эксплуатацию - 2008г., температурный график- 95/70 °С.

Расчетная тепловая нагрузка котельной д. Горы составляет 0,52Гкал/ч.

Сведений об ограничении тепловой мощности не даны, все котлы находятся в работоспособном состоянии. Последние режимно-наладочные испытания проведены в 2012 году.

Источником водоснабжения служит городская водопроводная сеть. Водоподготовка отсутствует. Среднегодовая температура водопроводной воды - 12 °С. Показатели качества городской водопроводной воды даны в таблице 5.1.4. Том II, Обосновывающие материалы.

Вспомогательным оборудованием котельной дер. Горы являются сетевые насосы марки К100-80-160 в количестве 2шт.

Дымовые трубы

Дымовая труба одна одноствольная;

Материал дымовой трубы - металл;

Высота - 23,5 метров;

Диаметр устья - 1550 метров.

Перечень приборов учета

тепловая энергия отсутствуют электроэнергия установлены

топливо

вода

прочие

отсутствуют

установлены

отсутствуют

Число часов работы установленной мощности котельной на выработку тепловой энергии за 2011 г. составляет 2118 ч.

Теплоснабжение от котельной д. Горы осуществляется по двухтрубной открытой системе.

Данные по схеме теплоснабжения от котельной дер. Горы отсутствуют.

Баланс тепловой мощности котельной дер. Горы дан в таблице 5.1.17. Том II, Обосновывающие материалы.

2.1.1.3. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Стоимость отпущенной гигакалории в 2012 году для теплоснабжающих организаций Павловское городского поселения, а также динамика ее изменения в течение трех предыдущих лет представлена в таблице 2.1.1.4

Тарифы установлены в одноставочном исчислении.

Таблица 2.1.1.1.3.1. Динамика тарифов на тепловую энергию на 2012 год.
	Наименование организации
	Одноставочный тариф, руб. /Гкал
	2012

	
	
	с

01.01,- 30.06.
	с 01.07. -31.08.
	с 01.09 -31.12
	Средне годовой тариф

	ОАО "Павловский завод"
	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
	1027,28
	1088,92
	1128,96
	1081,72

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)
	1212,19
	1284,93
	1332,17
	1276,43

	
	Темп прироста к пред.периоду, %
	
	+6%
	+3,7%
	


Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к отключению потребителей и влечет за собой значительные материальные убытки.

В 2012 году администрацией МО Павловское городское поселение на развитие и содержание коммунального хозяйства муниципалитета было направлено 10973,5 тыс. руб. Администрацией муниципального образования на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются предприятиям субсидии в целях возмещения недополученных доходов по предоставлению населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

· продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

· плановое окончание отопительного сезона - 11 мая;

· плановое начало отопительного сезона - 11 сентября;

· при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Среднесуточная температура в жилых помещениях в 2012 году составила 18

Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает эксплуатация котельной. Оценка уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха по муниципальному образованию проводится по следующим веществам: оксид азота; диоксид азота; оксид углерода; диоксид серы; взвешенные вещества.

Значение фоновых показателей по содержанию диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, углерода черного, углеводородов (по декану) соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». В целом, условия для проживания на территории муниципального образования Павловское городское поселение можно охарактеризовать как благоприятные.

К существующим проблемам системы теплоснабжения муниципального образования Павловское городское поселение следует отнести:

• Значительный износ тепловых сетей (более 70%);

· Недотоп некоторых абонентов в связи с малым гидравлическим напором у

потребителей;

· Срыв температурного графика тепловой сети по вине котельной

Павловского завод. Возникает необходимость в строительстве собственной автономной котельной.

· Неплатежи за поставленную теплоэнергию и невыполнение гарантийных

обязательств по погашению задолженности со стороны МУП «Тепловые сети Кировского района» и ООО «Дом-Сервис». Данные проблемы и их комплексное решение рассмотрены в работе «Схема теплоснабжения Муниципального образования Павловское городское поселение до 2027 года".

2.1.1.4. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Теплоснабжение потребителей п. Павлово тепловой энергией осуществляется от единственного источника. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлической разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей.

Износ системы теплоснабжения составляет более 70%.

У потребителей, расположенных на тупиковом участке тепловой сети по ул Комсомольская, недостаточный располагаемый напор в связи с большими гидравлическими потерями в связи, с чем потребители расположенные на данной улице недоотапливаются.

В системе не выдерживается температурный график. Температура тепловой сети систематически не догревается на 3-4 градуса по отношению к температурному графику.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в п. Павлово является большой износ магистральных и квартальных сетей. В г. п. Павлово разработана программа капитального ремонта тепловых сетей. С предлагаемой программой капитального ремонта тепловых сетей, строительством новой автоматической котельной с запасом резервного топлива и реконструкцией сетей с секционированием и устройством перемычек на расстояниях, соответствующих действующим нормам нормативно - технической документации, данный недостаток будет устранен.

Комплексное решение существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения с учетом перспективной капитальной застройки дано в Томе II, Обосновывающие материалы.

2.1.2. Водоснабжение

Для абонентов МО Павловское ГП оказание услуг водоснабжения и водоотведения с 01.10.2012 осуществляется ООО «Водоканал Павловского городского поселения» (187323 Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Советская, д.4), до 01.10.2012 данные услуги оказывал ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская»».

Основные показатели системы водоснабжения на 2011г.:

· Мощность всех водопроводов и водозаборов, в т.ч. насосных станций 1- го и 2-го подъема - 2,5 тыс. мЗ/сутки и 2,4 тыс. мЗ/сутки соответственно.

· Количество воды, отпускаемой всем потребителям - 0,221 млн. мЗ в год, в том числе: предприятиям - 0,105 млн. мЗ (47,5%), организациям бюджетной сферы - 0,002 млн. мЗ (0,9%), населению - 0,114 млн. мЗ (51,6%);

· Протяженность водопроводных сетей - 6,3 км;

· Фактический объем потребления холодной воды на одного жителя - 167 л в сутки (нормативный уровень 228 л в сутки).

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Павловское городское поселение, ряд объектов промышленного, социально-культурного и бытового назначения.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерческих приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки (общая потребность в приборах учета холодной воды в муниципальном образовании Павловское городское поселение составляет 1082 сл.).

Таблица 2.1.2.1 Тарифы на питьевую воду

	Категория
	01.01.2012
	01.07.2012
	01.09.2012
	Среднегодовой

	плательщиков
	30.06.2012
	31.08.2012
	31.12.2012
	тариф

	Население, руб. / мЗ
	19,6
	20,78
	21,89
	20,76

	(с НДС)
	
	
	
	

	Прочие потребители, руб. / мЗ (без НДС)
	23,13
	24,52
	25,83
	24,5

	Темп прироста к пред.периоду, %
	
	+6%
	+5,3%
	


Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «общеэксплуатационные расходы». За период 2010-2012 гг. удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Износ сетей водоснабжения муниципального образования Павловское городское поселение является неблагоприятным фактором снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб. По заключению территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области качество воды по ряду позиций не соответствует гигиеническим нормативам.

Водопроводные сети эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена низким уровнем автоматизации объектов и сооружений. Несмотря, на непревышение фактического водопотребления над расчетно- нормативными значениями и лимитами, потери холодной воды в сетях составляют существенное значение (до 18% от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения). В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения объективных данных о потреблении воды необходимы замена трубопроводов на изношенных участках сетей водоснабжения.

2.1.3. Водоотведение

Муниципальная система водоотведения принимает сточные воды от потребителей т.п. Павлово и включает в себя самотечные сети, канализационную насосную станцию, два напорных коллектора, канализационные очистные сооружения выпуск очищенных сточных вод в р. Неву. Износ сетей в системе водоотведения составляет 82%, а износ канализационных очистных сооружений (КОС) - 100%.

Основные характеристики системы водоотведения:

· Проектная производительность КОС составляет 0,7 тыс. мЗ/сутки;

· Фактический среднесуточный объем принимаемых от абонентов стоков - 2,3 тыс. мЗ/сутки;

· Общая протяженность канализационных сетей - 5,65 км (в т.ч. два напорных коллектора D=250 мм по 650 п/м каждый, уличная самотечная сеть - 4км, внутриквартальная сеть - 1км);

· В состоянии высокой аварийности и ветхости 1км проводов КОС;

· Количество жителей в населенном пункте -3250 чел;

· Водоприемником сточных вод является река Нева;

· Выпуск сточных вод береговой сосредоточенный без оголовка.

· Сооружения и оборудование канализации имеют износ 100%.

Нуждаются в неотложной реконструкции и модернизации насосная станция и

очистные сооружения, последние не обеспечивают нормативную степень очистки и обеззараживания сточных вод. Не решен вопрос утилизации илов и осадков сточных вод. По техническому состоянию очистные сооружения причисляются к 3- й группе риска. Сооружения работают в режиме значительных отклонений от проектных параметров и с недостаточной эффективностью применяемых технологических схем. Требуется неотложная реконструкция КОС с увеличением производительности до 2,5 тыс.мЗ/сутки.

Таблица 2.1.3.1 Тарифы на водоотведение ООО «Водоканал птицефабрика Синявинская»

	

	Категория

плательщиков
	01.01.2012

30.06.2012
	01.07.2012

31.08.2012
	01.09.2012

31.12.2012
	Среднегодовой

тариф


	Население, руб. / мЗ (с НДС)
	22,02
	23,34
	24,59
	23,09

	Прочие потребители, руб. / мЗ (без НДС)
	18,66
	19,78
	20,84
	19,57

	Темп прироста к пред.периоду, %
	
	+6%
	+5,3%
	


Сети водоотведения муниципального образования Павловское городское поселение характеризуются высоким уровнем физического износа (до 100%). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный. Оценка состояния системы водоотведения и комплексное решение существующих проблем в системе даны в Инвестиционной Программе ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории г.п. Павлово Павловского городского поселения Кировского района Ленинградской области на 2010-2015 годы. На данный момент программа не реализуется в связи с отсутствием средств в бюджете МО и инвесторов.

2.1.4. Газоснабжение

Для абонентов МО Павловское ГП оказание услуг по газоснабжению осуществляет ООО «Тосномежрайгаз» филиал ОАО «Леноблгаз».

Основные показатели системы газоснабжения:

Общий объем расхода газа по муниципальному образованию: природного газа - 1458 тыс. мЗ/год, сжиженного газа - 16,8 тонн/год, от емкостных установок - 4 тонны/год; уровень газификации жилого фонда п. Павлово - 80%, в т.ч. природным газом - 74%. В дер. Горы, пос. Новинка и пос. Дачное централизованное газоснабжение отсутствует.

Потребление природного газа (2011 год) - 10458 тыс. мЗ (30,4 млн. руб.), в том числе муниципальными предприятиями (включая ОАО «Павловский завод») - 9000 тыс. мЗ, населением - 1458 тыс. мЗ.

Таблица. 2.1.4.1. Динамика розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения за 2009-2012 гг.

	Показатель
	2007
	2008
	01.01.2009-
	01.04.2009-
	01.07.2009-
	01.10.2009-

	
	
	
	31.03.2009
	30.06.2009
	31.09.2009
	31.12.2009

	Устанавливаемая
	
	
	
	
	
	
	
	

	розничная цена,
	
	1915,96
	2294,65
	2409,19
	2574,37
	2750,24
	2916,99

	руб./ЮОО мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднегодовое значение
	1915,96
	2294,65
	2662,70

	Темп прироста, %
	
	+19,8%
	+16%

	Показатель
	01.01.2010-
	01.04.2010-
	01.01.2011-
	01.04.2011-
	01.01.2012-
	01.07.2012-

	
	31.03.2010
	31.12.2010
	31.03.2011
	31.12.2011
	30.06.2012
	31.12.2012

	Устанавливаемая
	
	
	
	
	
	
	
	

	розничная цена,
	3057,60
	3516,24
	3704,08
	4056,76
	4056,76
	4537,06

	руб./ЮОО мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднегодовое значение
	3401,58
	3968,59
	4416,99

	Темп прироста, %
	+27,7%
	+16,7%
	+ 11,3%


2.1.5. Электроснабжение

Основные показатели системы электроснабжения на 2011г.:

· Количество подстанций 6-10 кВ - 20 ед.;

· Суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ - 6930 кВА;

· Протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 к В - 7/193 5км

· Общая нагрузка муниципального образования - 2,4 МВт;

· Объем потребляемой электроэнергии - 2,5 млн. кВт.ч в год;

· Объем потребленной электроэнергии, организациями, финансируемыми из местного бюджета - 421,2 тыс. кВт. ч. (норматив - 426,2 тыс. кВт. ч.)

Основным источником обеспечения объектов поселения электрической энергией является филиал ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети».

Таблица 2.1.5.1. Основные показатели электроснабжения МО Павловское

	городское поселение за период 2008
	.-2011гг.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2008
	2009
	2010
	2011

	Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего
	тыс. кВт. ч
	424,2
	468,1
	421,2
	426,2

	
	тыс. руб.
	897,9
	990
	1445
	1473,1

	в том числе:
	
	
	
	
	

	от ОАО "Петербургская сбытовая компания"
	тыс. кВт. ч
	168,3
	167,9
	184
	186

	
	тыс. руб.
	354,2
	355,1
	619,1
	632,4

	от ОАО "РКС-энерго"
	тыс. кВт. ч
	255,9
	300,2
	237,2
	240,2

	
	тыс. руб.
	543,7
	634,9
	825,9
	840,7

	от других сбытовых компаний
	тыс. кВт. ч
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	количество подстанций 6-10 кВ
	ед.
	19
	19
	20
	20

	суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ
	кВА
	6928
	6928
	6930
	6930

	протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ
	км
	7/1935
	7/1935
	7/1935
	7/1935


Данные объекты снабжают электрической энергией объекты жилищно- коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования Павловское городское поселение, в том числе население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии на территории муниципального образования Павловское городское поселение оснащены приборами учета.

Источниками обеспечения объектов поселения электрической энергией являются пригородные электрические сети ОАО «Ленэнерго», ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (филиал «Кировские городские электрические сети»).

Таблица 2.1.5.2. Перечень и состав объектов электрических сетей филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети» по муниципальному образованию Павловское городское поселение

	Наименование источника питания
	Состав объекта

	
	ВЛ-1-20кВ
	ВЛ-0,38кВ
	ТП,РП,СП
	КЛ 6-10 кВ
	КЛ 0,4 кВ

	
	Год ввода
	Диспетчерское наименование
	Прот.
	Кол-во опор
	от ТП №
	Год ввода
	Прот.
	Кол-во опор
	Диспетчерское наименование
	Тип
	Кол-во тр-ров
	Год ввода
	Диспетчерское наименование
	Год ввода
	Прот.
	Диспетчерское наименование
	Год ввода
	Прот.

	
	
	
	
	Ж/б на ж/б прис.
	Дер. Без пас
	
	
	
	Ж/б на ж/б прис.
	Дер. Без пас
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПС 729Н Ф 14 п. Павлово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	ВЛ-10кВ от оп.65 до КТП 422
	0,772
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЬСЛ-ЮкВ

от ПС 729Н яч. 14 до оп. 1
	2000
	0,08
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вл-

0,4кВ отТП 422
	2004
	2,5
	50
	
	ТП

422
	кт

П
	1x250
	2004
	
	
	
	
	
	

	
	1961
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Основной задачей ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. В данных целях определены договорные отношения со следующими компаниями:

1) ОАО «Ленэнерго» на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности.

2) ОАО «Петербургская сбытовая компания» по договору энергоснабжения - покупка электрической энергии для обеспечения собственных хозяйственных нужд и оплаты технологических потерь в сетях.

Таблица 2.1.5.3 Структура затрат ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» в 2011 году

	Наименование показателей
	Сумма (млн. руб.)
	Доля в структуре затрат (%)

	Материалы
	193
	6%

	Оплата труда с начислениями
	858
	26%

	Амортизация
	398
	12%

	Работа и услуги производственного характера
	791
	24%

	Арендная плата
	142
	4%

	Электроэнергия на технологические нужды
	553
	17%

	Услуги субтранспортеров
	415
	11%

	ВСЕГО
	3 350
	100%


Основную долю в структуре затрат составляют затраты на оплату труда и начисления (26%), а также работы и услуги производственного характера (24%), также значимыми являются амортизация (12%) и покупка электроэнергии на собственные нужды (17%).

По итогам 2011 года наблюдается изменение структуры затрат на производство и реализацию услуг. Благодаря капитализации за счет инвестиционной деятельности по строительству объектов сетевого комплекса, увеличилась доля амортизационных отчислений, и сократились расходы на аренду электросетевого комплекса. Значительный рост доли работ и услуг производственного характера обусловлен увеличением подрядных работ, связанных с услугой по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей.

Традиционно значительную долю в структуре затрат ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» имеют технологические потери электроэнергии. Сокращение затрат по данной статье на 4% по сравнению с 2010 г. обусловлено изменением схемы договорных отношений с субтранспортерами, входящими в «мини-котел», относительно расчетов за потери, а также интенсификацией работ ООО «Энергоконтроль» по установке выносных приборов учета электроэнергии.

Таблица 2.1.5.4 Динамика тарифов на электрическую энергию на территории

Ленинградской области

	Показатель
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	01.01.2012- 30.06.2012
	01.07.2012- 31.12.2012

	Тариф на э/э, руб./Квт.ч
	1,47
	1,67
	1,90
	2,35
	2,59
	2,58
	2,74

	Темп прироста к пред.году, %
	
	+13,6%
	+13,8%
	+23,7%
	+ 10,2%
	-0,3%
	+6,2%


Объекты электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования Павловское городское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 80%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Организация, осуществляющая сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения - ООО "Дом-Сервис". Организация, осуществляющая размещение твердых бытовых отходов населения - ЗАО "Завод МПБО".

Согласно сведений об организации сбора, вывоза и размещения твердых бытовых отходов населения за 2 квартал 2012 года:

· объем ТБО по муниципальному образованию с жилого фонда составляет 1554 тыс. м2,

· объем финансовых средств, перечисленных специализированным организациям за оказание услуг по размещению бытовых отходов населения - 164,65 тыс. руб.

Таблица 2.1.6.1 Сведения о регулировании в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами населения за 2 квартал 2012 года на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

	Таблица 2.1.6.1 Сведения о регулировании в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами населения за 2 квартал 2012 года на территории Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Название муниципального поселения 
	числен-ность населения (жителей благо-устроен-ного фонда), тыс.чел 
	числен-ность населения (жителей неблаго-устроен-ного фонда), тыс.чел. 
	площадь благо-устроен-ного жилого фонда, тыс. кв.м. 
	площадь неблаго-устроен-ного жилого фонда, тыс. кв.м. 
	норма образования ТБО для благо-устроенного жилого фонда, куб.м./ чел в год 
	норма образова-ния ТБО для неблаго-устроенного жилого фонда, куб.м./ чел в год 
	Тариф для населения (ставка оплаты) за сбор, вывоз и размещение отходов, с НДС, руб./чел. в мес. 
	Тариф для населения (ставка оплаты) за сбор, вывоз и размещение отходов, с НДС, 
	Тариф для населения (ставка оплаты) за сбор, вывоз и размещение отходов, с НДС, 
	Тариф, установленный для специализированных организаций на вывоз отходов населения 
	Тариф, установленный для специализированных организаций на размещение отходов населения 

	руб./кв.м. в мес. 
	руб./куб.м. 
	Название организации 
	Тариф, с НДС, руб./ куб.м. 
	Название организа-ции 
	Тариф, с НДС, руб./ куб.м. 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	Павловское ГП 
	2,3 
	0,2 
	43,4 
	4,5 
	1,65 
	1,48 
	110 
	4,72 
	ЗАО "Завод МПБО" 
	105,93 


Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующими организациями муниципального образования Павловское городское поселение и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе (санитарного надзора). Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. В каждом населенном пункте муниципального образования периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно- эпидемиологической службы.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном фонде - бесконтейнерная, вывоз КГО - по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО. Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам.

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

значительная часть контейнерных площадок не соответствует санитарно- гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт; недостаточная сеть площадок временного хранения отходов; на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

спецтранспорт имеет значительный износ и требует обновления; недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов;

отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно- гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техники. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Общий уровень оснащенности муниципального образования Павловское городское поселение приборами учета основных коммунальных услуг (кроме электроэнегии) достаточно низкий и на начало 2011 года составляет:

· холодная вода 12,8%

· газ - 10,7%,

· электроэнергия - 99,2%,

· тепловая энергия - 18%,

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования Павловское городское поселение разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Павловское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2015 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

· в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

· в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов;

· в сфере повышения энергетической эффективности в системах наружного освещения: установка энергосберегающих натриевых ламп ДНАТ (Philips) уличного освещения

· Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при

расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Социально-экономические показатели муниципального образования Павловское городское поселение, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

· отгружено продукции промышленного производства (2011г.) на 629,012 млн. руб. Градообразующим промышленным предприятием городского поселения является ОАО «Павловский завод», который специализируется на производстве силикатного кирпича;

· темп роста объема отгруженной продукции промышленного производства (2011/2010 гг.)-30%;

· обеспеченность жильем населения на 1 жителя - 25,4 м2;

· оборот розничной торговли - 82,682 млн. руб.;

· темп роста числа субъектов малого бизнеса (2011/2010 гг.) - (9,3%);

· численность работников крупных и средних предприятий - 494 чел.;

· численность работников малого и среднего бизнеса - 800 чел.;

· уровень безработицы от экономически активного населения -0,17%.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории муниципального образования Павловское городское поселение, до 2020 года относятся:

· Проектирование и строительство автономной отдельно стоящей котельной для теплоснабжения п. Павлово с присоединением к действующим тепловым сетям и инженерным коммуникациям;

· Капитальный ремонт теплотрасс и вводов;

· Реконструкция и модернизация системы коммунального водоотведения ввиду состояния значительного износа системы водоотведения;

· Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений с целью увеличения производительности КОС до 2,5 тыс. мЗ/сутки и ввиду состояния значительного износа КОС;

· Проектирование, строительство и ввод новой жилой площади для расселения аварийного жилья, сокращению очереди на получение жилья.

· Проектирование и строительство объектов промышленности (вкл. причал);

· Проектирование и строительство зданий общественно-деловой сферы (в т.ч. здания ЗАО «Капри», Центра логистики).

Основная политика в жилищной сфере заключается в поддержании в соответствующем нормативно-техническим требованиям состоянии имеющихся мощностных характеристик жилищного фонда.

Демографический прогноз развития муниципального образования Павловское городское поселение на период до 2020 года составлен:

· на основе фактических данных динамики численности населения за 2002-2012 гг., с учетом фактических темпов прироста населения;

· схемы территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

В состав МО Павловское городское поселение кроме административного центра п. Павлово входят ещё три населенных пункта: п. Новинка, п. Дачное, д. Горы. Общая численность населения составляет по итогам Всероссийской переписи (2010г.) - 3683 чел., мужчин - 1678 (45,6%), женщин - 2005 (54,4%). Городское население п.Павлово - 3250 чел., мужчин - 1476, женщин - 1774. Сельское население - 433 ( мужчин - 202, женщин - 231).

Прогнозируемая динамика роста численности населения муниципального образования Павловское городское поселение на период до 2020 года представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1. Прогнозируемая динамика рождаемости, смертности и миграции населения.

В период с 2012 по 2020 годы прогнозируется уменьшение численности постоянного населения на 48 чел. В 2020 году численность населения составит 3652 человек. Прогнозируемая удельная естественная убыль населения - 29 чел. в год - прямой результат низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности населения. В будущем миграция останется фактором, положительно влияющим на изменение численности населения: среднегодовой прирост миграционного движения составит около 22 человека в год. Для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются в целом по России.

Расходы бюджета, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство составили в 2011г. 10973,5 тыс. руб., что равняется 46% всех расходов (согласно Приложению 4 к Решению советов депутатов МО Павловское городское поселение от 28 марта 2012г.).

Ежегодный темп номинального прироста объема отгруженных товаров промышленного производства в долгосрочной перспективе оценивается в размере не менее 50%.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы, - заработная плата и выплаты социального характера, рост которых

является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2011 году в муниципальном образовании составила 16262 руб. (+8% к уровню 2010 года). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет около 21% при норме не более 12%.

Оценка доступности платы за коммунальные ресурсы для населения муниципального образования Павловское городское поселение на 31.12.2012 г. свидетельствует о её доступности. Доля расходов на коммунальные ресурсы в совокупном доходе семьи не превышает 10%. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составляет 0,05%, при норме не более 15%.

Таблица 3.1 Размер платы за коммунальные ресурсы для населения муниципального образования Павловское городское поселение в 2012 году
	Вид

благоустройства
	Период построй ки
	Вид услуги
	Ед.

изм.
	Среднегодов ой месячный тариф для населения на текущий финансовый 2012 год

руб./ единица измерения
	Норматив потреблени я услуг в месяц на 2012 год
	Плата на 1 челове ка в ценах 2012 года, рублей

	Жилые дома квартирного типа с централизовании

ым горячим водоснабжение м,

оборудованные

ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками
	1946- 1999
	Холодное водоснабжение
	мЗ
	24,49
	6,85
	176,9

	
	
	Водоотведение
	мЗ
	23,09
	9,29
	168,4

	
	
	Отопление
	м2
	25,91
	18
	466

	
	
	Электроснабжение
	кВт* ч
	2,74
	56
	153,4

	
	
	Газоснабжение
	мЗ
	4,42
	28,2
	124,6

	Размер платы за коммунальные услуги с человека, рублей:
	1089,3


Коммунальная инфраструктура муниципального образования Павловского городского поселения характеризуется высоким уровнем износа, в частности на начало 2011г.: холодное водоснабжение - до 100%; теплоснабжение - более 70%; водоотведение - 82-100%; газоснабжение - 71%; электроснабжение - 60%.

Жилищный фонд городского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 96,3 тыс. м2, в т.ч. жилые дома (индивидуально-определенные здания) - 48,3 тыс. м2, многоквартирные дома - 48 тыс. м2. По результатам обследования жилищного фонда муниципального образования Павловское городское поселение по состоянию на 01.01.2011 года 0,5 тыс. м2 жилого фонда признано аварийным (0,5% от общей площади жилых помещений), ветхим признано 0,48 тыс. м2 жилищного фонда. На территории поселения имеются квартиры коммунального заселения, площадь которых составляет 1,5 тыс. кв. м, количество проживающих - 25 человек. На учете по улучшению жилищных условий состоят 52 семьи или 170 человек, из них льготные категории составляют 2 семьи или 4 человека. Период ожидания жилья по состоянию на 01.01.2011 г. составил 27 лет, в то время как период ожидания более 20-ти лет является чрезмерным, так как за это время происходят значительные демографические изменения в составе очередников.

В ближайшие годы (до 2015г.) планируется проектирование, строительство и ввод новой жилой площади в виде трехэтажного жилого дома для расселения аварийного жилья в п. Павлово. Место под строительство выбрано по улице Ленинградский проспект, между домами №18 и №20. Общая площадь квартир 1965 м2 рассчитана на 72 человека.

Строительство новых объектов промышленности планируется в отдалении от центральной части п. Павлово.

Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно- коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:

• организация качественного предоставления населению жилищно- коммунальных услуг;

· создание эффективной организационной структуры жилищно- коммунального комплекса поселения, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями.

Более половины жилого фонда поселения имеет недостаточно высокий уровень благоустройства.

В соответствии с документами территориального планирования с учетом результатов прогноза умеренных темпов изменения численности населения муниципального образования Павловское городское поселение и ожидается:

· увеличение площади жилищного фонда до 97,297 тыс. м2 к 2020 году;

· территорию муниципального образования развивать за счет ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;

· сохранение уровня средней обеспеченности жильем к расчетному сроку около 26,64 м2 /чел.;

В таблице 3.2 приведен прогноз общей площади жилого фонда муниципального образования Павловское городское поселение на период до 2020 года.

Таблица 3.2 Прогноз изменения площади муниципального жилого фонда до 2020 года


	Показатель
	Ед.

из.
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Общая площадь жилого фонда
	тыс. м2
	96,3
	96,3
	96,3
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3
	97,3


Намеченные в документах развития муниципального образования мероприятия на период до 2020 года решают первоочередные проблемы городского поселения и закладывают основу для дальнейшего его развития на расчетный срок. В связи с этим предусмотрены работы по развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

В собственности поселения находятся объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения города, удовлетворения потребностей населения и

городского хозяйства (городские системы водоснабжения, городские дороги и площади, инженерные сети и сооружения).

Обеспечение доступа населения к современным информационно - коммуникационным технологиям для обеспечения ускоренного просвещения и ознакомления населения с текущими новыми нормативно-методическими материалами и правилами рыночных отношений.

Развитие сети социально-значимых объектов, обеспечивающих повседневный и периодический спрос населения муниципального образования Павловское городское поселение, включает в себя следующие задачи:

· при определении состава учреждений обслуживания учитывать возможность пользования ими для населения близлежащих жилых территорий в пределах радиуса доступности и с учетом ограничений пересечения транспортных магистралей младшими школьниками;

· сохранение емкости сети дошкольных образовательных учреждений 95 мест;

· сохранение емкости сети учреждений общего образования - 275 мест;

· сохранение сети амбулаторно-поликлинических учреждений - 1 ед. (26 посещений в смену);

· сохранение сети учреждений культуры: клубы и дома культуры - 1 ед. (210 мест), библиотеки - 1 ед.;

· сохранение сети учреждений физической культуры и спорта: спортивные залы - 2 ед. (359 м2), плоскостные спортивные сооружения - 4 ед. (11378 м2).

При проектировании зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры должны быть предусмотрены условия жизнедеятельности для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения, равные с остальными категориями населения, в соответствии с действующими техническими регламентами.

Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования Павловское городское поселение

Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Павловское городское поселение к 2020 г. увеличится на 2,1% и составит 17722 тыс. Гкал. в год. Основной причиной роста потребления тепловой энергии является умеренный рост численности населения. До 2020 г. удельные показатели потребления тепла по бюджетным организациям и прочим потребителям будут держаться на одном уровне.

Объем реализации воды потребителям муниципального образования Павловское городское поселение к 2020 г. увеличится на 2,3% и составит 225,71 тыс. мЗ в год. К 2020 году объем реализации воды бюджетным учреждениям и прочими потребителями сохранится на уровне 2012 года. К 2020 г. произойдет увеличение удельных показателей потребления воды населением.

В 2020 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей муниципального образования Павловское городское поселение, составит 225,71 тыс. мЗ в год (+0,56% к уровню 2011 года). Увеличение объема водоотведения потребителями связано с увеличением потребления воды.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании Павловское городское поселение на период до 2020 г. представлен в таблице 3.3.

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	17366
	17366
	17366
	17366
	17722
	17722
	17722
	17722
	17722
	17722

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- население
	тыс. Гкал
	11837
	11837
	11837
	11837
	12193
	12193
	12193
	12193
	12193
	12193

	-бюджетные организации
	тыс. Гкал
	3624
	3624
	3624
	3624
	3624
	3624
	3624
	3624
	3624
	3624

	- прочие потребители
	тыс. Гкал
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905

	Присоединенная нагрузка
	Гкал / час
	6,69
	6,69
	6,69
	6,69
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- население
	Гкал / час
	4,56
	4,56
	4,56
	4,56
	4,70
	4,70
	4,70
	4,70
	4,70
	4,70

	-бюджетные организации
	Гкал / час
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	- прочие потребители
	Гкал / час
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73

	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребление воды, в год
	тыс. мЗ
	221,00
	221,52
	222,05
	222,57
	223,10
	223,62
	224,14
	224,67
	225,19
	225,71

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	- население
	тыс. мЗ
	114,00
	114,52
	115,05
	115,57
	116,10
	116,62
	117,14
	117,67
	118,19
	118,71

	-бюджетные организации
	тыс. мЗ
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	- прочие потребители
	тыс. мЗ
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00
	105,00

	Водопотребление
	мЗ / сут.
	605,48
	606,91
	608,35
	609,78
	611,22
	612,65
	614,09
	615,52
	616,96
	618,39

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- население
	мЗ / сут.
	312,33
	313,76
	315,20
	316,63
	318,07
	319,50
	320,94
	322,37
	323,81
	325,24

	-бюджетные организации
	мЗ / сут.
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48

	- прочие потребители
	мЗ /сут.
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67
	287,67

	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отведение сточных вод
	тыс. мЗ
	221,00
	221,52
	222,05
	222,57
	223,10
	223,62
	224,14
	224,67
	225,19
	225,71

	Присоединенная нагрузка
	мЗ / сут.
	2300,00
	2301,44
	2302,87
	2304,31
	2305,74
	2307,18
	2308,61
	2310,05
	2311,48
	2312,92


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

· критерии доступности коммунальных услуг для населения;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

· величины новых нагрузок;

· показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета;

· показатели надежности поставки ресурсов;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

· показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловское городское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Павловское городское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

ООО «Объединение энергоменеджмента»
56

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

· обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Т еплоснабжение:

· Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 0 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км.

· Уровень потерь: 2013 г. - 6,9%; 2020 г. - 6%.

· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 74%; 2020 г. - 0%.
· Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 63%; 2020 г. - 100%.
Водоснабжение:

· Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 0 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км;

· Износ системы водоснабжения: 2013 г. - 90%; 2020 г. - 40%.

· Уровень потерь воды: 2013 г. - 18%; 2020 г. - 8%.

· Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 56,5%; 2020 г. - 100%.

• Энергоемкость производства: 2013 г. - 1,45 кВт ч/мЗ; 2020 г. - 1,02 кВтч/мЗ.

Водоотведение:

· Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 0 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км.

· Износ системы водоотведения: 2013 г. - 90%; 2020 г. - 65%.

· Энергоемкость производства: 2013 г. - 2,09 кВт ч; 2020 г. - 1,87 кВт ч.

Таблица 4.1.Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловское городское поселение


	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	20 12
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Водоснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/ день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	18
	16
	14
	12
	10
	8
	8
	8
	8

	1.5.
	Износ системы коммунальной инфраструктуры
	%
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	40
	40
	40

	1.6.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	80
	71
	62
	53
	44
	36
	36
	36
	36

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	58
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	60


	2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	56

,5
	71,5
	86,5
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Показатели качества предоставляемых услуг

	3.1.
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
	%
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Финансово-экономические показатели

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	10 0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доступность услуги для потребителей

	5.1.
	Удельное водопотребление
	мЗ/чел. %
	30

Д
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1

	5.2.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	
	10

0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эффективность деятельности

	6.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт.ч/мЗ
	1, 45
	1,41
	1,35
	1,32
	1,28
	1,22
	1,15
	1,09
	1,02


	Водоотведение и очистка сточных вод

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	90
	90
	85
	85
	80
	75
	70
	68
	65

	1.5.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	80
	78
	72
	67
	60
	55
	50
	45
	40

	2
	Показатели качества поставляемых услуг

	
	Соответствие качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	сточных вод установленным требованиям, %
	%
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры


	3.1.
	Уровень загрузки производственных

мощностей: канализационных насосных станций
	%
	32 8
	328
	328
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	3.2.
	Уровень загрузки производственных

мощностей: канализационных очистных сооружений
	%
	32 8
	328
	328
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	4
	Доступность услуги для потребителей

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	10 0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2.
	Удельное водоотведение
	мЗ/чел.сут
	30 ,5 0
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50

	Эффективность деятельности

	05.янв
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВтч/мЗ
	2, 09
	2,09
	2,09
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87

	Теплоснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой


	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/ чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность оказания услуг
	час/ день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	6, 9
	6,9
	6,9
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.5.
	Коэффициент потерь
	Гкал/км
	11

73
	1173
	1173
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020

	1.7.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	74
	54
	34
	25
	15
	10
	0
	0
	0

	1.8.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	34 63 ,2
	2527,2
	1591,2
	1170
	702
	468
	0
	0
	0

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	10

0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Удельное теплопотребление
	Гкал/чел.
	3, 64
	3,66
	3,69
	3,71
	3,85
	3,87
	3,90
	3,92
	3,95

	3
	Экономическая эффективность деятельности


	3.1.
	Эффективность использования

персонала (трудоемкость производства)
	чел./ км.
	2, 35
	2,35
	2,35
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	3.2.
	Производительность труда
	Гкал./чел.
	15 78 ,7

3
	1578,73
	1578,73
	3473,20
	3544,40
	3544,40
	3544,40
	3544,40
	3544,40


5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловское городское поселение.



	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Нормативно-правовой акт (программа)
	Источник
	Сроки реализации
	Сумма, тыс. руб.

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	1.1.
	Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов теплоснабжения
	Проектирование и строительство автономной отдельно стоящей котельной для теплоснабжения п.Павлово с присоединением к действующим тепловым сетям и инженерным коммуникациям
	Средства предприятий
	2012-2016 .гг.
	58000

	1.2.
	Капитальный ремонт теплотрасс, вводов
	
	Средства предприятий
	2012-2016 гг.
	29757,21

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	


	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Нормативно-правовой акт (программа)
	Источник
	Сроки реализации
	Сумма, тыс. руб.

	2.1.
	Замена ветхих участков сетей водоснабжения
	
	Средства местного бюджета
	2013-2020 гг. На ежегодной

основе (1750 тыс. руб. в год)
	12250

	3.
	Водоотведение
	
	
	
	

	3.1.
	Реконструкция и расширение КНС г. п. Павлово с увеличением производительности до 2,5 тыс. мЗ/сут.
	Инвестиционная Программа ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории г. п. Павлово Павловского городского поселения Кировского района Ленинградской области на 2010-2015 годы
	Средства предприятий
	2010-2015 гг.- программа не реализовываетс я, сроки реализации сдвигаются по причине нехватки средств в бюджете МО и отсутствия инвесторов
	24519


	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Нормативно-правовой акт (программа)
	Источник
	Сроки реализации
	Сумма, тыс. руб.

	3.2.
	Замена ветхих сетей самотечной канализации по ул. Советская, ул. Невская и Ленинградскому пр.
	Инвестиционной Программе ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории г. п. Павлово Павловского городского поселения Кировского района Ленинградской области на 2010-2015 годы
	Средства предприятий
	2010-2015 гг.- программа не реализовываетс я, сроки реализации сдвигаются по причине нехватки средств в бюджете МО и отсутствия инвесторов
	11142

	3.3.
	Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений
	
	Средства предприятий
	Срочно.

Сроки реализации неопределены по причине нехватки средств в бюджете МО и отсутствия инвесторов
	189000

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	

	4.1.
	Реконструкция электрических сетей 6-10 кВ
	
	
	
	

	4.2.
	Установка 3 7 приборов
	Муниципальная
	Средства
	2010-2014
	4123


	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Нормативно-правовой акт (программа)
	Источник
	Сроки реализации
	Сумма, тыс. руб.

	
	учета тепловой энергии
	программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Павловское городское поселение на 2010-2014 годы»
	местного бюджета (15%), средства областного и федерального бюджета (85%)
	гг.
	

	4.3.
	Установка 37 приборов учета холодной воды
	Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Павловское городское поселение на 2010-2014 годы»
	Средства местного бюджета (15%), средства областного и федерального бюджета (85%)
	2010-2014 гг.
	2061,5

	4.4.
	Установка натриевых ламп ДНАТ (Philips) уличного освещения 304шт.
	Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Павловское городское поселение на 2010-2014 годы», Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения"
	Средства предприятий
	2010-2014гг.
	121,6


	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Нормативно-правовой акт (программа)
	Источник
	Сроки реализации
	Сумма, тыс. руб.

	4.5.
	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Павловское городское поселение на 2010-2014 годы» подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере (в соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ)»
	Средства местного бюджета
	2010-2014гг.
	2453,2

	4.6.
	Мероприятия Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве"
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Павловское городское поселение на 2010-2014 годы»
	Средства местного бюджета
	2010-2014гг.
	350

	4.7.
	Межотраслевые мероприятия по
	Муниципальная программа
	Средства
	2010-2014гг.
	300


	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Нормативно-правовой акт (программа)
	Источник
	Сроки реализации
	Сумма, тыс. руб.

	
	энергосбережению и

повышению энергоэффективности
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Павловское городское поселение на 2010-2014 годы»
	местного бюджета
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого за весь период реализации программных мероприятий:
	334077,51


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Павловское городское поселение, бюджета муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Павловское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуются администрацией муниципального образования Павловское городское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Павловское городское поселение.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Павловское городское поселение.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Павловское городское поселение.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Павловское городское поселение, а также долгосрочными финансово- хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Павловское городское поселение.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Павловское городское поселение.
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